**Lidar HDL-32E**

* Specs oppsummert i Manual.
* Sender UDP-pakker med punktavstander over ethernet.
  + Virker gjennomførbart å sette sammen en sånn pakke
  + For å generere en punktsky må jeg ha en 3D-modell og lære meg hvordan jeg kan extracte avstand mellom 2 punker i denne modellen.
* En 3D-modell kan genereres i Digital Sensor Recorder (DSR).
  + Kan denne modellen brukes? Er det enkelt å lage en tilsvarende 3D-punktsky direkte?